**PORTE FINESTRE SCORREVOLI Domal Scorrevole minimale**

**Linea :** Aliante

**Nome prodot**to **:** Scorrevole minimale

**Tipologia :** Finestre e porte finestre scorrevoli

Il nuovo sistema scorrevole risponde alle ultime tendenze progettuali, ridotto spessore dei profili a favore della massima luminosità degli ambienti creando continuità visiva fra interno ed esterno. Il sistema ad “anta a scomparsa” assicura un incremento della superficie vetrata contribuendo all’aumento della luce naturale dentro al vostra casa

1. **Dimensioni massime**

fino a 2,7 m di larghezza e 4,5 m (soluzioni a 2 ante)

Peso dell’anta fino a 300 kg

Disponibile nella versione a 2 binari (fino a 4 ante) e 3 binari (fino a 6 ante)

1. **Profili**

Telaio fisso profondità 100 mm per la parte binario e 106 mm per i montanti

Superficie visibile del telaio superiore è 68 mm e quella del telaio laterale di 77 mm

La superficie di alluminio in vista nel nodo centrale è di soli 38 mm

1. **Prestazioni termiche**

Fino Uw = 1,2 W/m2K con dimensioni 4500 mm L X 2700 mm H e vetro Ug =1,0 W/m2K e φ = 0,036 W/mK

1. **Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici**

Il sistema assicura delle prestazioni di tenuta fino a :

Tenuta all’aria (UNI EN 12207), = Classe 4

Tenuta all’acqua (UNI EN 12208) = Classe 6A

Resistenza ai carichi del vento (UNI EN 12210) = Classe B2

1. **Prestazioni anti-effrazione**

ENV 1627 – 1630 Resistenza all’effrazione: Classe RC3

1. **Prestazioni acustiche**

EN ISO 717/1 Test acustici: Rw (C;Ctr) = 40 (-1 ;-3) dB con vetro Rw (C;Ctr) = 42 (-2;-4) dB